[STD Default]
Lan_IP=192.168.1.1
Username=admin
Password=admin
 
[WAN Protocol,Static IP=0, DHCP=1, PPPOE=2]
Protocol=1
 
[Wireless Channel plan]
[1:1-11,2:1-13,3:10-11,4:10-13,5:1-14]
REG_Domain=2
 
[SSID,channl:Auto-0]
SSID=NISUTA-11n-AP-Router
Channel=11
